# БЕЛОРУССКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

# agroprom_work_logo

# ПАМЯТКА

# по обеспечению безопасности труда и предупреждению несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении работ по заготовке кормов

# Минск 2022

# agroprom_work_logoagroprom_work_logoПАМЯТКА

# по обеспечению безопасности труда и предупреждению несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении работ по заготовке кормов

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма работников, занятых на заготовке кормов **необходимо:**

* довести информацию об имевших место в предыдущих годах несчастных случаях, происшедших при выполнении работ по заготовке кормов, до сведения привлекаемых к ним работников;
* провести внеплановые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к работам по заготовке кормов, в том числе и сторонних организаций. Особое внимание при проведении инструктажей с трактористами-машинистами, эксплуатирующими кормоуборочную технику, уделить безопасном приемам выполнения работ по ее обслуживанию и регулировке;
* назначить должностных лиц, ответственных за безопасность труда при заготовке кормов;
* разработать маршруты движения техники с одного участка производства на другой, организовав при этом контроль за ее использованием по назначению. Не допускать хранение транспортных средств вне специально отведенных мест;
* не допускать к работе по эксплуатации кормоуборочных комбайнов трактористов-машинистов, не прошедших специальную переподготовку и не имеющих соответствующей разрешающей категории «Д» на право их управления;
* обеспечить работников, занятых на заготовке кормов, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, а также исправным ручным инструментом и инвентарем;
* проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и механизаторов, выборочное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения в течение рабочей смены, и организовать хранение транспортных средств в специально отведенных местах;
* оборудовать специальные места для кратковременного отдыха и приема пищи работающих в поле;

**Обеспечить:**

* в целях исключения случаев травмирования работников, занятых на работах по заготовке кормов, обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36, и Правил по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 89;
* обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов, используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических документах организациями-изготовителями и вышеуказанных правилах;
* перевозку работников к месту работы и обратно только на специально оборудованных автомобилях;
* проведение периодического контроля за соблюдением состояния охраны труда в соответствии с [Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/postanovlenie159.doc);
* при подготовке к работе машинно-тракторных агрегатов, их ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение, безусловное соблюдение требований [Правил по охране труда ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/mechanizaziya.rtf);
* контроль и спрос за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420;
* отстранение от работы (не допускать к работе) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;
* приостанавление работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих;

**При организации работы:**

* предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала;
* обеспечить соответствие режимов движения при выполнении основных технологических операций технологическим картам, а также защиту движущихся, вращающихся частей машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи) для обеспечения безопасности работников;
* в случае использования колесных тракторов на складировании сенажной или силосной массы на бурте и кургане обязательно разрабатывать технологические карты с указанием требований безопасности к организации производства работ (с учетом принятых мер по решению проблем безопасности труда);
* потребовать от должностных лиц, ответственных за заготовку кормов, для обеспечения безопасности труда допускать к выполнению работ по трамбованию в траншеях, буртах и курганах трактористов-машинистов I и II классов;
* старшим при заготовке силоса и сенажа наземным способом назначать тракториста-машиниста трамбующего трактора;
* оборудовать со стороны въезда и выезда из траншеи, буртов и курганов по их периферии ровную площадку, достаточную для маневрирования транспортных средств;
* исключить диаметральное движение трактора через вершину кургана при наличии на нем людей, первый проход трактора по свежезагруженной массе под уклон, а также движение поперек склона;
* не допускать применения крутых поворотов при движении трактора по сенажной или силосной массе, одновременный крен трактора в продольном и поперечном направлениях;
* движение трактора на спуске осуществлять только с включенной передачей;
* не допускать превышение количества закладываемой массы ёмкости. Высота окончательной загрузки массы над верхними кромками боковых стен хранилищ не должна превышать 0,2 м с углом подъема к центру траншеи не более 10 градусов. Углы въезда и съезда трамбующего трактора при формировании профиля массы не должны превышать 20 градусов;
* усилить контроль за выполнением работниками операций по заточке ножей измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей;
* определить безопасные места для отдыха, курения, приема пищи и обеспечить места производства работ аптечками первой медицинской помощи;
* исключить расположение работников для отдыха на силосной (сенажной) массе, в зоне движения транспортных средств и в других неустановленных местах;
* проводить смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и машин, находящихся в поднятом состоянии, только после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание.
* осуществлять передвижение к месту производства работ в соответствии с разработанными маршрутами;
* обеспечить проведение внеочередной проверки знаний и внепланового инструктажа с работниками и должностными лицами организации, нарушающими требования безопасности труда при производстве работ по заготовке кормов из трав и силосных культур.

**Укомплектовать:**

* тракторы, самоходную кормоуборочную технику и автомобили медицинской аптечкой согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» (в редакции постановления от 28.12.2015 № 135);
* сельхозмашины необходимыми средствами для очистки рабочих органов.

**Не допускать к эксплуатации:**

* автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие ежегодный государственный технический осмотр;
* машины со снятыми защитными кабинами или внешними защитными каркасами;
* автомобили, тракторы и другую самоходную технику без противооткатных упоров и средств для тушения пожара, приспособлений для очистки рабочих органов.

**Запретить:**

* запуск машин при помощи буксирования или путем скатывания с уклона;
* очистку или технологическую регулировку рабочих органов на движущемся агрегате или при работающем двигателе;
* подъем или спуск работников на движущиеся машины и агрегаты;
* нахождение в кабине и на участке производства работ людей, не связанных с выполнением данного технологического процесса;
* работу на неисправных тракторах, сельскохозяйственных машинах и агрегатах.

**Важно:**

***Всю вышеперечисленную работу должны организовать и обеспечить руководители предприятий и специалисты АПК, отвечающие в коллективах за охрану труда и технику безопасности.***

Техническая инспекция труда

Белорусского профсоюза работников АПК